{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["柴油发电机系统设备设施"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"柴油发电机系统设备设施","index":0,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,5]]}
["柴油发电机系统设备设施清单"]
["序号","材料/设备名称","规格、型号","计量\n单位","暂估工程量","报价（元）"]
[1,"低压开关柜(屏)","1.名称:低压进线柜\n2.配电柜编号:FAN1\n3.配电柜型号:GGD-\n4.规格:1000X1000X2200\n5.基础型钢形式、规格:10#槽钢\n6.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",1]
[2,"低压开关柜(屏)","1.名称:一级及重要负荷配电柜\n2.配电柜编号: FAN2\n3.配电柜型号:GGD-\n4.规格:600X1000X2200\n5.基础型钢形式、规格:10#槽钢\n6.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[3,"低压开关柜(屏)","1.名称:消防负荷配电柜\n2.配电柜编号: FAN3\n3.配电柜型号:GGD-\n4.规格:600X1000X2200\n5.基础型钢形式、规格:10#槽钢\n6.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[4,"桥架","1.名称:槽式桥架\n2.规格:CT-300x250\n3.材质:钢制\n4.接地方式:按设计要求\n5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","m",13.21]
[5,"桥架","1.名称:桥架\n2.规格:CT-300x150\n3.材质:钢制\n4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材","m",18.88]
[6,"桥架防火封堵","1.名称:桥架防火封堵\n2.材料:防火泥\n3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材","处",{"v":2,"d":"2.00"}]
[7,"铁构件","1.名称:桥架、线槽支架\n2.材质:型钢\n3.规格:综合考虑\n4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求","kg",42.98]
[8,"金属结构刷油","1.除锈级别:轻锈\n2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆\n3.结构类型:型钢\n4.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2遍、调和漆2遍\n5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求","kg",42.98]
[9,"矿物绝缘电缆","1.名称:矿物绝缘电缆\n2.规格:TBTRZY-0.6/1kV-4x150+1x70mm2\n3.材质:铜芯\n4.敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设\n5.电压等级(kV):0.6/1kV\n6.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","m",244.73]
[10,"电力电缆","1.名称:电力电缆\n2.规格:WDUZB-YJY-0.6/1kV-4x150+1x70mm2\n3.材质:铜芯\n4.敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设\n5.电压等级(kV):0.6/1kV\n6.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","m",356.01]
[11,"矿物绝缘电缆终端头","1.名称:矿物绝缘电缆终端头\n2.规格:TBTRZY-0.6/1kV-4x150+1x70mm2\n3.材质、类型:铜芯\n4.安装部位:户内\n5.电压等级(kV):1kV以下\n6.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","个",{"v":12,"d":"12.00"}]
[12,"电力电缆头","1.名称:电力电缆头\n2.规格:185mm2以下\n3.材质、类型:铜芯、干包式\n4.安装部位:户内\n5.电压等级(kV):1kV以下\n6.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","个",{"v":20,"d":"20.00"}]
[13,"送配电装置系统","1.名称:送配电装置系统\n2.电压等级(kV):1 KV以下\n3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","系统",{"v":3,"d":"3.00"}]
[14,"母线垂直弯头","1.名称:母线垂直弯头\n2.容量(A):3150A(4P,IP54)\n3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","m",12.77]
[15,"母线软连接","1.名称:母线软连接\n2.容量(A):3150A(4P,IP54)\n3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[16,"始端箱、分线箱","1.名称:母线槽始端箱\n2.规格:I-LINE-C-3150A\n3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","个",{"v":4,"d":"4.00"}]
[17,"始端箱、分线箱","1.名称:母线槽终端箱\n2.规格:I-LINE-C-3150A\n3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[18,"母线调试","1.名称:母线调试\n2.电压等级(kV):1kv\n3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[19,"柴油发电机组","1.名称:柴油发电机组\n2.规格:1200kW(常用功率)\n3.基础型钢形式、规格:10#槽钢\n4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","段",{"v":1,"d":"1.00"}]